|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кроку** | **Команда** | **AX** | **BX** | **CX** | **DX** | **CS** | **IP** | **DS** |
| 0 |  | 0000 | 0000 | 00FF | 0CDC | 0CEC | 0000 | 0CDC |
| 1 | mov ax, @data | 0СEF | 0000 | 00FF | 0CDC | 0CEC | 0003 | 0CDC |
| 2 | mov ds,ax | 0СEF | 0000 | 00FF | 0CDC | 0CEC | 0005 | 0CEF |
| 3 | mov ax,A | 0005 | 0000 | 00FF | 0CDC | 0CEC | 0008 | 0CEF |
| 4 | mul B | 0019 | 0000 | 00FF | 0000 | 0CEC | 000C | 0CEF |
| 5 | mov cx,ax | 0019 | 0000 | 0019 | 0000 | 0CEC | 000E | 0CEF |
| 6 | mov ax,F | 0009 | 0000 | 0019 | 0000 | 0CEC | 0011 | 0CEF |
| 7 | div cx | 0000 | 0000 | 0019 | 0009 | 0CEC | 0013 | 0CEF |
| 8 | sub Q, ax | 0000 | 0000 | 0019 | 0009 | 0CEC | 0017 | 0CEF |
| 9 | mov ax,Q | 000A | 0000 | 0019 | 0009 | 0CEC | 001A | 0CEF |
| 10 | mov C, ax | 000A | 0000 | 0019 | 0009 | 0CEC | 001D | 0CEF |
| 11 | mov al, 04ch | 004С | 0000 | 0019 | 0009 | 0CEC | 001F | 0CEF |
| 12 | int 21h | 004С | 0000 | 0019 | 0009 | 0CEC | 001F | 0CEF |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кроку** | **Команда** | **AX** | **BX** | **CX** | **DX** | **CS** | **IP** | **DS** |
| 0 |  | 0000 | 0000 | 00FF | 0CDC | 0CEC | 0000 | 0CDC |
| 1 | MOV AX,@DATA | 0CF2 | 0000 | 00FF | 0CDC | 0CEC | 0003 | 0CDC |
| 2 | MOV DS,AX | 0CF2 | 0000 | 00FF | 0CDC | 0CEC | 0005 | 0CF2 |
| 3 | mov ax,5 | 0005 | 0000 | 00FF | 0CDC | 0CEC | 0008 | 0CF2 |
| 4 | mul Q | 0032 | 0000 | 00FF | 0000 | 0CEC | 000C | 0CF2 |
| 5 | mov ax,2 | 0002 | 0000 | 00FF | 0000 | 0CEC | 000F | 0CF2 |
| 6 | mul R | 0008 | 0000 | 00FF | 0000 | 0CEC | 0013 | 0CF2 |
| 7 | mov ax,A | 0005 | 0000 | 00FF | 0000 | 0CEC | 0016 | 0CF2 |
| 8 | mul B | 0019 | 0000 | 00FF | 0000 | 0CEC | 001A | 0CF2 |
| 9 | mov ax, B | 0005 | 0000 | 00FF | 0000 | 0CEC | 001D | 0CF2 |
| 10 | div F | 0000 | 0000 | 00FF | 0005 | 0CEC | 0021 | 0CF2 |
| 11 | mov ax, F | 0009 | 0000 | 00FF | 0005 | 0CEC | 0024 | 0CF2 |
| 12 | div S | 8000 | 0000 | 00FF | 0009 | 0CEC | 0028 | 0CF2 |
| 13 | mov cx, L | 8000 | 0000 | 000E | 0009 | 0CEC | 002C | 0CF2 |
| 14 | sub G,cx | 8000 | 0000 | 000E | 0009 | 0CEC | 0030 | 0CF2 |
| 15 | mov ax, G | 0004 | 0000 | 000E | 0009 | 0CEC | 0033 | 0CF2 |
| 16 | mul R | 0010 | 0000 | 000E | 0000 | 0CEC | 0037 | 0CF2 |
| 17 | mov cx,R | 0010 | 0000 | 0004 | 0000 | 0CEC | 003B | 0CF2 |
| 18 | add S,cx | 0010 | 0000 | 0004 | 0000 | 0CEC | 003F | 0CF2 |
| 19 | mov ax,S | 000E | 0000 | 000E | 0000 | 0CEC | 0042 | 0CF2 |
| 20 | sub Q, ax | 000E | 0000 | 000E | 0000 | 0CEC | 0046 | 0CF2 |
| 21 | mov cx, Q | 000E | 0000 | FFFC | 0000 | 0CEC | 004A | 0CF2 |
| 22 | mov C,cx | 000E | 0000 | FFFC | 0000 | 0CEC | 004E | 0CF2 |
| 23 | mov al, 04ch | 004C | 0000 | FFFC | 0000 | 0CEC | 0050 | 0CF2 |
| 24 | Int 21h | 004C | 0000 | FFFC | 0000 | 0CEC | 0050 | 0CF2 |